공동주택 단지 내 소방차 진입계획 작성(안)

□ 검토배경

○ 공동주택 단지 내 무질서한 주차로 인한 소방활동 장애 발생 우려가 있어 소방차 진입로 확보 및 효율적인 관리를 위해,

○ 소방안전관리자가 작성 및 시행하는 소방계획서 표준(안) 서식에서 ‘공동주택 단지 내의 소방차 진입계획’ 서식 보완 건의*

* (건의) 소방계획서 내「소방차 세부진입 계획」추가 요청(충남소방본부)

□ 공동주택 내 소방차 진입계획(안)

□ 소방차 세부 진입계획(공동주택에 한함)

￭ 구간별 시설물 현황

구간	길이(m) x 너비(m)	소방차 진입 장애 요소	해소방안
1번	33 X 3	갓길 규제봉, 볼라드(차량진입 제한 봉)
2번	50 X 3	중앙 규제봉, 볼라드(차량진입 제한 봉)
3번	25 X 3	볼라드(차량진입 제한), 소방차 전용구역표시
4번	25 X 3	소방차 전용구역표시

※ 주차 장애 시설물 : 소방차 노면표시, 주차 규제봉, 그림자 조명, 소방자동차 전용구역 등